**南通港码头管理有限公司**

**视频监控系统、中心机房、地磅称重系统维保**

**项目询价函**

南通港码头管理有限公司以询价方式，向具有视频监控系统、中心机房、地磅称重系统维保能力单位寻求相关服务，现将有关事项说明如下：

**一、询价单位须知**

1、被询价的单位必须是有能力提供该项目的服务，且具有独立法人资格或能够独立承担法律责任的企事业单位。

  2、报价已包含所有费用，不得另外收取任何费用。

  3、递交报价函截止时间：  **2024 年 2 月 4 日 9 时。**

递交（邮寄）地址：南通港码头管理有限公司（江苏省南通市通州区东沙大道恒力南通产业园南通港码头管理有限公司）

4、采购控制价： 16 万元。

5、报价函需封装，在封套上应标明报价人的全称、地址、邮编、电话和传真，以及“在 年 月 日9时前不得启封”字样。

**二、项目内容**

南通港码头管理有限公司视频监控系统、中心机房、地磅称重维保服务范围及要求：

**一 服务类型和范围**

合同期内乙方为甲方以下项目按国家有关标准和技术规范提供包工包配件包辅材全包的维保服务：①233个点位的生产视频监控系统、47个点位的海关视频监控系统、47个点位的边检视频监控系统、225个点位的安保视频监控系统的所有设备、线缆、基础设施；②中心机房内所有硬件设备设施及软件；③地磅房称重系统的设备设施及软件，具体项目清单见附表，确保甲方在合同期内正常使用视频监控系统、中心机房、地磅称重系统的所有功能。服务类型为年保型。

**二 服务内容和要求**

1 乙方在接到甲方故障通知后，服务人员在2小时内赶到现场，1个工作日内排除故障。响应时间从乙方接到甲方报修时起计算。

2 乙方提供全天24小时电话技术支持服务。

3 乙方提供视频监控系统、中心机房、地磅称重系统常规保养和预约保养服务。常规保养服务的内容见下表；预约保养服务是指甲方为了保证重大活动(如上级检查、重要会议等)正常开展而增加的一种预防性的检修保养服务。

服务内容

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 服务内容 |
| 1 | 服务是指乙方按国家有关标准和技术规范为视频监控系统、中心机房、地磅称重系统(包括所有设备、线缆、基础设施等)提供维修、保养的全包服务。 |
| 2 | 对该系统涉及主要设备进行连续跟踪，如遇生产厂商产品调整停止生产，提前通知甲方，并告知可替代产品。甲方提供替换件，替换件的性能应等同于或优于原件，且与本系统兼容。 |
| 3 | 提供所需各种软件的支持、安装和升级和版本更换服务，并保证所提供的软件为正版且经授权。具有在中国境内正式合法使用权，并附有完整的技术资料和介质（以光盘为主）。 |
| 4 | 提供24\*7电话技术支持服务。 |
| 5 | 对系统中的所有设备、软件、线缆定期巡检，排除隐患，每1个月一次；对视频监控系统中的摄像机进行定期清洁，每1个月一次。并按天气、恶劣环境等因素影响的现状增加保养和清洁次数 |
| 6 | 系统出现故障时，服务人员在2小时内赶到现场，及时予以排除故障、修复或更换部件，1个工作日内排除故障。 |
| 7 | 提供系统常规保养和预约保养服务。 |

附表：维保项目清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **型号** | **单位** | **数量** |
| **一、中心机房** | | | | | |
| 1 | 成套市电配电柜 |  |  | 台 | 1 |
| 2 | 电源防雷器 | ASP | AM1-80/2 | 套 | 1 |
| 3 | 机房环境空调-多联机 | 日立 | VAM mimi 160 | 套 | 1 |
| 4 | 模块化数据中心柜体 | 华为 | NetHos-M FR42612W | 台 | 13 |
| 5 | UPS供电 | | | | |
| 5.1 | 模块化UPS主机 | 华为 | UPS5000-E | 台 | 1 |
| 5.2 | 模块化UPS功率模块 | 华为 | PM25K-V4S | 块 | 3 |
| 5.3 | 三相空调配电模块 | 华为 | UPS5000-E-50-125K-C40/3P\*8,ABB | 套 | 1 |
| 5.4 | 铅酸蓄电池 | 华为 | BSD12V150AH04 | 节 | 64 |
| 5.5 | 精密配电柜（列头柜） | 华为 | 配套 | 台 | 1 |
| 6 | 风冷行级精密空调 | | | | |
| 6.1 | 行级风冷精密空调室内机 | 华为 | NetCol5000-A025H40E0 | 台 | 2 |
| 6.2 | 行级风冷精密空调常温室外机 | 华为 | NetCol500-A026SC11E0 | 台 | 2 |
| 7 | 动环监控系统 | 华为 |  | 套 | 1 |
| 8 | 全热交换器新风系统 | 天方 | 1500立方米/小时 | 套 | 1 |
| 9 | 消防灭火系统 | 北大青鸟 |  | 套 | 1 |
| 10 | KVM系统 | RECENT |  | 套 | 1 |
| 11 | 内部交换网络 | | | | |
| 11.1 | 核心交换机（含主控板） | H3C | S7500E | 台 | 2 |
| 11.2 | 以太网电接口板 | H3C | LSQM2GT24TSSC0 | 块 | 2 |
| 11.3 | 以太网光接口板 | H3C | LSQM1GP40TS8FD0 | 块 | 2 |
| 11.4 | 电源模块 | H3C | LSUM1AC2500 | 块 | 4 |
| 11.5 | 基本软件 | H3C | 配套 | 套 | 2 |
| 11.6 | 24口接入交换机 | H3C | LS-5130S-28S-EI | 台 | 2 |
| 11.7 | 48口接入交换机 | H3C | LS-5130S-52S-EI | 台 | 5 |
| 11.8 | 光纤模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-A | 只 | 52 |
| 11.9 | 8口接入交换机 | H3C | LS-5130S-10P-EI | 台 | 8 |
| 12 | 无线网系统 | | | | |
| 12.1 | 核心交换机 | H3C | LS-7503E-M | 台 | 1 |
| 12.2 | 24口接入交换机（POE供电） | H3C | LS-5130S-28S-HPWR-EI | 台 | 14 |
| 12.3 | 面板式无线AP | H3C | EWP-WA4320H-FIT | 台 | 30 |
| 12.4 | 无线接入控制器 | H3C | EWP-WX3520H | 台 | 1 |
| Comware软件 |  |  |
| 12.5 | 光纤模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-A | 只 | 28 |
| 13 | 监控专用网络 | | | | |
| 13.1 | 核心交换机（含主控板） | H3C | S7500E | 台 | 2 |
| 13.2 | 以太网电接口板 | H3C | LSQM2GT24TSSC0 | 块 | 2 |
| 13.3 | 以太网光接口板 | H3C | LSQM1GP40TS8FD0 | 块 | 2 |
| 13.4 | 电源模块 | H3C | LSUM1AC2500 | 块 | 4 |
| 13.5 | 基本软件 | H3C | 配套 | 套 | 2 |
| 13.6 | 24口接入交换机 | H3C | LS-5130S-28S-EI | 台 | 14 |
| 13.7 | 48口接入交换机 | H3C | LS-5130S-52S-EI | 台 | 9 |
| 13.8 | 光纤模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-A | 只 | 84 |
| 14 | 网络安全系统 | | | | |
| 14.1 | 防火墙 | 启明星辰 | 天清汉马USG-FW-1008DP | 台 | 2 |
| 14.2 | 上网行为管理网关 | 启明星辰 | IBM-N2015 | 台 | 1 |
| 15 | 数据中心系统 | | | | |
| 15.1 | 数据库服务器 | Lenovo | Thinksystem SR860 | 台 | 2 |
| 15.2 | 数据库存储阵列 | Lenovo | Thinksystem DE6000H | 台 | 1 |
| 15.3 | 单机服务器 | Lenovo | Thinksystem SR650 | 台 | 2 |
| 15.4 | 虚拟化管理服务器 | Lenovo | Thinksystem SR650 | 台 | 1 |
| 15.5 | 虚拟化计算资源服务器 | Lenovo | Thinksystem SR860 | 台 | 3 |
| 15.6 | 虚拟化磁盘阵列 | Lenovo | Thinksystem DE6000H | 台 | 1 |
| 15.7 | 光纤交换机 | 博科 | BR-6510-24-16G | 台 | 2 |
| 15.8 | 虚拟化软件（服务器） | Vmware | VMware vSphere 6企业版 | CPU | 12 |
| 15.9 | 虚拟化软件（管理） | Vmware | VMware vCenter标准版 | 套 | 1 |
| 15.10 | 操作系统软件 | MICROSOFT | Windows Server 2012 R2 标准版 | 套 | 9 |
| 15.11 | 双机软件 | Rose | RoseHA for Windows | 套 | 1 |
| 15.12 | 数据库软件 | Oracle | Oracle 12c 50用户企业版 | 套 | 1 |
| 16 | 分机房 | | | | |
| 16.1 | UPS主机 | 施耐德 | T10KS | 台 | 6 |
| 16.2 | 铅酸蓄电池 | 施耐德 | 65Ah | 节 | 96 |
|  | | | | | |
| **二、视频监控系统** | | | | | |
| **1** | **安保视频监控系统** | | | | |
| 1.1 | 数字球机 | 海康威视 | DS-2DE7230IW-A | 套 | 43 |
| 1.2 | 网络枪型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7T47DWD | 套 | 90 |
| 1.3 | 全局摄像机（枪球联动） | 海康威视 | iDS-2PT9144MX-D/T2 | 套 | 6 |
| 1.4 | 人脸识别摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7667HWD-LZS | 套 | 2 |
| 1.5 | 网络半球型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7D27DWD-IZW | 套 | 15 |
| 1.6 | 热成像摄像机 | 海康威视 | DS-2TD2636-15 | 套 | 8 |
| 1.7 | 防雷器 | ASP | SV-2/220EP | 套 | 146 |
| 1.8 | 网络光端机 | 海康威视 | DS-3D01T-A /DS-3D01R-A2U | 对 | 146 |
| 1.9 | 光端机集中供电箱 | 海康威视 | DS-3K02-P2 | 台 | 16 |
| 1.10 | 32路硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8632N-I16 | 台 | 7 |
| 1.11 | 存储硬盘 | 西数 | 8TB | 块 | 56 |
| 1.12 | 46"液晶监视器（含壁装支架） | 海康威视 | DS-D2046NL-B | 台 | 1 |
| 1.13 | 单路解码器 | 海康威视 | DS-6901UD | 台 | 1 |
| 1.14 | 控制键盘 | 海康威视 | DS-1100K | 台 | 1 |
| 1.15 | 监控平台控制主机 | 海康威视 | DS-VE22S-B | 台 | 1 |
| 1.16 | 管理平台软件 | 海康威视 | iSecure Center综合安防 | 套 | 1 |
| **2** | **海关视频监控系统** | | | | |
| 2.1 | 数字球机 | 海康威视 | DS-2DE7230IW-A | 套 | 45 |
| 2.2 | 网络枪型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7T47DWD | 套 | 2 |
| 2.3 | 防雷器 | ASP | SV-2/220EP | 套 | 45 |
| 2.4 | 网络光端机 | 海康威视 | DS-3D01T-A /DS-3D01R-A2U | 对 | 45 |
| 2.5 | 32路硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8632N-I16 | 台 | 3 |
| 2.6 | 存储硬盘 | 西数 | 8TB | 块 | 24 |
| 2.7 | 监控平台控制主机 | 海康威视 | DS-VE22S-B | 台 | 1 |
| 2.8 | 管理平台软件 | 海康威视 | iSecure Center综合安防 | 套 | 1 |
| **3** | **海事视频监控系统** | | | | |
| 3.1 | 32路硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8632N-I16 | 台 | 1 |
| 3.2 | 存储硬盘 | 西数 | 监控专用，8TB | 块 | 8 |
| **4** | **公安视频监控系统** | | | | |
| 4.1 | 32路硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8632N-I16 | 台 | 1 |
| 4.2 | 存储硬盘 | 西数 | 监控专用，8TB | 块 | 8 |
| **5** | **边检视频监控系统** | | | | |
| 5.1 | 星光级网络球机 | 海康威视 | iDS-2DF8425IX-A | 台 | 12 |
| 5.2 | 可变焦枪机 | 海康威视 | DS-2CD2646FDWDA2-IZS | 台 | 22 |
| 5.3 | 全景智能一体机 | 海康威视 | iDS-2DP0818ZIX-D/837 | 台 | 1 |
| 5.4 | 全局智能感知监控单元 | 海康威视 | iDS-2SK8144IXS-D/J/T2 | 台 | 3 |
| 5.5 | 人员聚集动态检测摄像机 | 海康威视 | DS-2CD8627FWD/D-LZS | 台 | 2 |
| 5.6 | 结构化智慧摄像机 | 海康威视 | iDS-TCMC00-A/1140 | 台 | 3 |
| 5.7 | 室内红外半球 | 海康威视 | DS-2CD2125FDV2-IS | 台 | 6 |
| 5.8 | 平台授权及系统 | 海康威视 | ISC平台 | 点 | 49 |
| 5.9 | 安全网关 | 清华永新 | TN-SG5000-X500 | 台 | 2 |
| 5.10 | 小型交换机 | 万网博通 | S3500-10G-2F | 台 | 6 |
| 5.11 | 汇聚交换机 | 万网博通 | S5300-24F-8CG-4TF-EI | 台 | 3 |
| 5.12 | 千兆SFP单模光模块 | 万网博通 | SFP-GE-LX-SM1310 | 只 | 55 |
| 5.13 | 万兆SFP+多模光模块 | 万网博通 | SFP+-10GE-SX-MM850 | 只 | 4 |
| 5.14 | 光纤收发器 | HALLEY | HEF2101G-SSA | 台 | 47 |
| 5.15 | 光纤收发器 | HALLEY | HEF2104G-SSA | 台 | 2 |
| 5.16 | 网络键盘 | 海康威视 | DS-1600K | 台 | 4 |
| 5.17 | IP网络可视化控制台 | SPON | NAS-8531V | 台 | 1 |
| 5.18 | 终端接入服务器 | 海康威视 | DS-TP50-12A | 台 | 1 |
| 5.19 | 网络监控一体机 | 海康威视 | iDS-96064NX-I16 | 台 | 1 |
| 5.20 | 硬盘录像机 | 海康威视 | iDS-8632NX-K8/FA | 台 | 2 |
| 5.21 | 接送船备份存储 | 海康威视 | DS-8616N-I8 | 台 | 1 |
| 5.22 | 监控硬盘 | 西数 | WD60PURX | 个 | 8 |
| 5.23 | 液晶电视 | 创维 | 55A8 | 台 | 1 |
| 5.24 | IP网络对讲终端 | SPON | NAS-8514 | 台 | 4 |
| 5.25 | IP网络音频终端 | SPON | NAS-8505B | 台 | 2 |
| 5.26 | 号角 | SPON | NAS-2504 | 只 | 4 |
| 5.27 | 报警对讲平台授权及系统 | SPON | 配套 | 点 | 7 |
| 5.28 | 指纹门禁 | 海康威视 | DS-K1T105M | 套 | 1 |
| **6** | **生产视频监控系统** | | | | |
| 6.1 | 室外一体化彩色网络摄像机 | 海康威视 | DS-2DY5236IW-A | 套 | 8 |
| 6.2 | 室外球型一体化彩色网络摄像机 | 海康威视 | iDS-2DF84LFIX-A(C) | 套 | 43 |
| 6.3 | 室内半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2325D-I | 套 | 25 |
| 6.4 | 固定彩色网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7A2GD7 | 套 | 84 |
| 6.5 | 全景摄像机 | 海康威视 | DS-2CD6A64F-HIS | 套 | 4 |
| 6.6 | 防爆固定彩色网络摄像机 | 海康威视 | DS-2DB4237I-CWX(XF) | 套 | 71 |
| 6.7 | 防爆球型彩色网络摄像机 | 海康威视 | DS-2DB4223I | 套 | 4 |
| 6.8 | 综合安防管理平台 |  |  | 套 | 1 |
| 6.9 | 8路光收发器 |  | DS-3D08T-A | 台 | 20 |
| 6.10 | 4路光收发器 |  | DS-3D04T-A | 台 | 23 |
| 6.11 | 2路光收发器 |  | DS-3D02T-A | 台 | 20 |
| 6.12 | 接入交换机 | 华为 | S5720-36C-EI | 台 | 10 |
| 6.13 | 光模块 |  |  | 个 | 50 |
| 6.14 | 集中监控管理平台（视频综合平台、智能视频分析仪） | 海康威视 | DS-B20-S03-A | 套 | 1 |
| 6.15 | 视频平台服务器 | 海康威视 | DS-VE2208D-BBD | 套 | 1 |
| 6.16 | 视频诊断服务器 | 海康威视 | DS-IE6200-E/D | 套 | 1 |
| 6.17 | 核心交换机 | 华为 | S770336电+12光 | 台 | 1 |
| 6.18 | 汇聚交换机 | 华为 | 5720-36C-EI-28S | 台 | 1 |
| 6.19 | 光模块 |  |  | 个 | 20 |
| 6.20 | KVM切换器 | 大康保镖 | S1708 | 台 | 1 |
| 6.21 | 磁盘阵列 | 海康威视 | DS-A71024R | 套 | 2 |
| 6.22 | 硬盘 | 海康威视 | 6T | 块 | 96 |
| 6.23 | 控制器 | 泛海巨涛 | FHK6021 | 台 | 3 |
| 6.24 | 综合汇集器 | 泛海巨涛 | FHK6031 | 台 | 6 |
| 6.25 | 汇集器 | 泛海巨涛 | FHK6022 | 台 | 1 |
| 6.26 | 系统连接器 | 泛海巨涛 | FHK6041 | 台 | 29 |
| 6.27 | 系统电源 | 泛海巨涛 | FHK6051 | 台 | 7 |
| 6.28 | 硬盘录像机 | 泛海巨涛 | FH-HK06-16 | 台 | 3 |
| 6.29 | 硬盘 | 泛海巨涛 | 4T | 台 | 3 |
| 6.3 | 光纤交换机 | 泛海巨涛 | FHK6081 | 台 | 11 |
| 6.31 | 交换机 | 泛海巨涛 | FHK6071 | 台 | 1 |
|  | | | | | |
| **三、称重系统** | | | | | |
| 1 | 室内控制柜 | 恒赛特 |  | 套 | 1 |
| 2 | 读卡器套件 | 恒赛特 | HCT-615 | 套 | 2 |
| 3 | 红外定位套件 | 恒赛特 | KHW-4S10 | 套 | 1 |
| 4 | 红绿灯套件 | 恒赛特 | KHLD-￠200mm | 套 | 2 |
| 5 | 栏杆机套件 | 恒赛特 | KDZ-K2S | 套 | 2 |
| 6 | 摄像机套件 | 海康威视 | DS-2CD3T25D-I5 | 套 | 2 |
| 7 | 语音系统套件 |  | 反射型，15m | 套 | 1 |
| 8 | NVR硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7916N-K4 | 台 | 1 |
| 9 | 数据库软件 | Microsoft | SQL Server 2008R2 | 套 | 1 |
| 10 | UPS | 施耐德 | 1000VA，延时1小时 | 套 | 1 |
| 11 | 交换机 | 华为 | S1700-8G-AC | 台 | 1 |
| 12 | 称重软件 | 恒赛特 | 定制称重端 | 套 | 1 |
| 13 | 称重计算机 | 研华 | IPC-611 | 台 | 1 |

**三、验收要求及付款方式**

1、付款方式：乙方维保服务期满通过相关考评合格后，乙方开具的合格的增值税专用发票后 **30** 个工作日内一次性付款。

**四、本询价项目不收取任何费用**

**五、联系方式**

联系人： 黄伟 电话： 15962845669

附件：《报价函》

南通港码头管理有限公司

2024年 1月 30 日

**报价函**

**南通港码头管理有限公司：**

关于本次询价采购，我公司已经认真阅读了贵公司的询价函，决定参加报价。

一、在研究了南通港码头管理视频监控系统、中心机房、地磅称重系统维保项目的询价函后，我方愿以人民币 (大写) (RMB￥ 元)的价格（增值税专用发票税率 %），同时遵照询价函的要求，承担本次维保工作。

二、有关资质证明材料：

营业执照（复印件公司盖章）；

三、联系方式：

联系人：   电话：   手机号码：

地 址：

单位名称：(公章)

法人代表签字：

年 月 日